## Uses of Class
tw.com.prolific.pl2303gmultilib.PL2303GMultiLib.BaudRate

- - ### Uses of PL2303GMultiLib.BaudRate in tw.com.prolific.pl2303gmultilib

    Methods in tw.com.prolific.pl2303gmultilib that return PL2303GMultiLib.BaudRate
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `static PL2303GMultiLib.BaudRate` | PL2303GMultiLib.BaudRate.`valueOf(java.lang.String name)` Returns the enum constant of this type with the specified name.
    `static PL2303GMultiLib.BaudRate[]` | PL2303GMultiLib.BaudRate.`values()` Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.

    Methods in tw.com.prolific.pl2303gmultilib with parameters of type PL2303GMultiLib.BaudRate
    Modifier and Type | Method and Description
    --- | ---
    `boolean` | PL2303GMultiLib.`PL2303OpenDevByBaudRate(int index, PL2303GMultiLib.BaudRate R)` Open an PL-UART USB Device by baudrate
    `boolean` | PL2303GMultiLib.`PL2303OpenDevByUARTSetting(int index, PL2303GMultiLib.BaudRate R, PL2303GMultiLib.DataBits D, PL2303GMultiLib.StopBits S, PL2303GMultiLib.Parity P, PL2303GMultiLib.FlowControl F)` Open an PL-UART USB Device by UART setting
    `int` | PL2303GMultiLib.`PL2303SetupCOMPort(int index, PL2303GMultiLib.BaudRate R, PL2303GMultiLib.DataBits D, PL2303GMultiLib.StopBits S, PL2303GMultiLib.Parity P, PL2303GMultiLib.FlowControl F)` Setup basic communication parameters on PL2303G chip